**SHGQ-JL-06-07-00-0029-2021**

**第 二 季度厂界噪声监测报表**

监测地点：中石化上海高桥石油化工有限公司 区域功能类别：Ⅲ、Ⅳ

监测时间：昼：10：00 夜：22：00

|  |  |
| --- | --- |
| 测量仪器名称及型号 ： SOUNDPRO SE/DL | 仪器编号： BIU100006 |
| 测点编号 | 测量位置 | 主要声源 | 测量日期 | 测量时段 | 等效声级Leq dB（A） |
| 1 | 热电部1#门外1米 | 工业 | 2022.6.21 | 昼 | 55.4 |
|  |  |  | 2022.6.21 | 夜 | 53.5 |
| 2 | 除盐水门外1米 | 工业 | 2022.6.21 | 昼 | 59.6 |
|  |  |  | 2022.6.21 | 夜 | 54.9 |
| 3 | 炼油1号门外1米 | 工业 | 2022.6.21 | 昼 | 54.6 |
|  |  |  | 2022.6.21 | 夜 | 50.4 |
| 4 | 炼油14号门外 | 工业 | 2022.6.21 | 昼 | 59.9 |
|  |  |  | 2022.6.21 | 夜 | 54.5 |
| 5 | 炼油北界外1米 | 工业 | 2022.6.21 | 昼 | 62.6 |
|  |  |  | 2022.6.21 | 夜 | 54.8 |
| 6 | 炼油加油站外 | 工业 | 2022.6.21 | 昼 | 58.3 |
|  |  |  | 2022.6.21 | 夜 | 54.6 |
| 7 | 炼油油罐区处 | 工业 | 2022.6.21 | 昼 | 50.5 |
|  |  |  | 2022.6.21 | 夜 | 48.7 |
| 8 | 博工路2号门外1米 | 工业 | 2022.6.22 | 昼 | 64.7 |
|  |  |  | 2022.6.22 | 夜 | 54.5 |
| 9 | 洲工路5号门外1米 | 工业 | 2022.6.22 | 昼 | 61.2 |
|  |  |  | 2022.6.22 | 夜 | 54.6 |
| 10 | 天华路7号门外1米 | 工业 | 2022.6.22 | 昼 | 64.1 |
|  |  |  | 2022.6.22 | 夜 | 54.7 |
| 11 | 南银河路8号门外1米 | 工业 | 2022.6.22 | 昼 | 54.6 |
|  |  |  | 2022.6.22 | 夜 | 52.1 |
| 12 | 舒华路 | 工业 | 2022.6.22 | 昼 | 61.2 |
|  |  |  | 2022.6.22 | 夜 | 54.8 |
| 结论：本次监测的厂界各测点的噪声值符合 GB12348-2008三、四类区昼间时段65dB(A)、70dB(A)，夜间时段55 dB(A)的标准。 | 方法依据：方法依据：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |
| 备注：各测点中1、2、3、7、8、9、10、11、12适合Ⅲ类排放标准；4、5适合Ⅳ类排放标准 |

填表人：秦健 审核人：王毅 批准人：王清

 分析中心