|  |  |
| --- | --- |
| **监测因子** | **具备CMA** |
| pH | HJ 1147 |
| 化学需氧量 | HJ/T 399或DB31/199-2018附录B和HJ 828 |
| 氨氮 | HJ 535 |
| 总磷 | HJ 670或GB/T 11893 |
| 总氮 | HJ 667或HJ 636 |
| 挥发酚 | HJ 503 |
| 石油类 | HJ 637 |
| 硫化物 | GB/T 16489或HJ/T 200 |
| 悬浮物 | GB/T 11901 |
| 氰化物 | HJ 484 |
| BOD5 | HJ/T 505 |
| 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、苯乙烯 | HJ 639 |
| 钒、砷、镍、铜、锌 | HJ 700 |
| 总汞 | HJ 694 |
| 氟化物 | GB/T 7484 |
| 溶解性总固体 | CJ/T 51 |
| 甲醛 | HJ 601 |
| 1,2-二氯乙烷 | HJ 620或HJ 639 |
| 颗粒物 | GB/T 16157和HJ 836和GB/T 15432 |
| 二氧化硫 | HJ/T 57和HJ/T 482 |
| 氮氧化物 | HJ 693和HJ 479 |
| 非甲烷总烃 | HJ/T 38和HJ/T 604 |
| 镍 | HJ 657 |
| 硫化氢 | DB 31/1025-2016附录B |
| 汞及其化合物 | HJ 543 |
| 林格曼黑度 | HJ/T 398 |
| 氨 | HJ 534 |
| 氯化氢 | HJ 549 |
| 苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯 | HJ 584 |
| 臭气浓度 | GB/T 14675 |
| 苯并芘 | HJ 956 |